**Eéngats mengkraan op blad - 45 l/min**

Draaibare bovenuitloop H.195 L.200

Referentie: **5640T2**

 Beschrijving voor bestektekst

Eéngats mengkraan op blad met draaibare getrokken uitloop H.195 L.200.

Uitloop met gladde binnenkant en stervormige straalbreker.

Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas.

Ergonomische en schokwerende bolgrepen.

Debiet 45 l/min bij 3 bar.

Volledig debiet in 1/4 draai.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

30 jaar garantie.