**Mélangeur 2 trous sur plage - 45 l/min**

Bec orientable par-dessus L.300 H.340

Installation au plus près du dosseret facilitée

Référence: **G65603**

Descriptif CCTP

Mélangeur 2 trous sur plage M1/2" à entraxe variable de 100 à 240 mm.

Bec tube orientable Ø 22 H.340 L.300 avec brise-jet étoile.

Têtes à clapet hors d’eau avec croisillon.

Débit 45 l/min à 3 bar.

Bec à intérieur lisse.

Corps et bec en laiton chromé.

Fixation renforcée.

Permet une installation au plus près du dosseret.

Garantie 30 ans.