**Bec universel horizontal**

F1/2"

L.300 mm, H.120 mm

Référence: **940302**

Descriptif CCTP

Bec orientable mural.

Laiton massif chromé.

Brise-jet régulé à 3 l/min.

F1/2", L.300 mm, H.120 mm.

Garantie 30 ans.