**Raccord applique**

Avec écrou collet battu

MF1/2"

Référence: **841015.2P**

Descriptif CCTP

Raccord applique en laiton chromé.

Ecrou collet battu Ø 14.

Fixation par patte à vis.

MF1/2".

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.