**Robinet temporisé TEMPOSTOP pilier à bec col de cygne à levier L.200**

À commande par levier

Référence: **737202**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé de lavabo sur plage.

Bec col de cygne orientable L.200.

Brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min.

Débit réglable, ajustable.

Commande par levier.

Fermeture automatique temporisée ~3 sec (7 ou 15 sur demande).

Fixation par contre-écrou.

Garantie 30 ans.