**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur**

Sans robinet de puisage

Flexible noir et douchette à diffuseur antitartre

Référence: **5626**

Descriptif CCTP

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage.

Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.

Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mitigeur fourni avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.