**Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur**

Sans robinet de puisage

Flexible noir et douchette à diffuseur antitartre

Référence: **5680**

Descriptif CCTP

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur 2 trous sur gorge à entraxe 150 mm avec :

- Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.

- Entretoise à écrous et queues M1/2".

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette antitartre à picots et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dosseret.