**Combiné de prélavage mural avec mélangeur**

Sans robinet de puisage

Flexible blanc et douchette à diffuseur antitartre

Référence: **G6433**

Descriptif CCTP

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage.

Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.

- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.