**Rosace à moulures**

Pour robinet 3/4"

Ø 27/55

Référence: **292020**

Descriptif CCTP

Rosace à moulures.

Permet de cacher les éclats d’émail sur plage de baignoire.

Rosace plate murale pour robinet 3/4", Ø27/55.

Laiton massif.

Garantie 30 ans.