**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2**

À levier, Manette de température longue

Référence: **700500LH**

Descriptif CCTP

Mitigeur temporisé de lavabo sur plage à levier :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.

Commande par levier (déclenchement souple).

Garantie 30 ans.