**Mitigeur de lavabo instantané MIXFOOT**

Commande au pied

Montage au sol, Ecrou collet battu Ø 14

Référence: **739000**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo instantané à commande au pied :

Fermeture automatique instantanée.

Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.

Hauteur de pédale réglable.

Fixation par 4 vis.

Filtres.

Mélange préréglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).

Montage au sol avec écrou collet battu Ø 14.

Garantie 30 ans.