**Colonne de douche temporisée SECURITHERM**

Thermostatique temporisée

Alimentation haute, pommeau fixe, alu, porte-savon

Référence: **792305**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée thermostatique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Robinet temporisé ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Porte-savon.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.