**Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Panneau de 10 mm

Référence: **790970**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche temporisé apparent :

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Pour panneau de 1 à 10 mm.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.

Laiton massif chromé.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en métal chromé.

Garantie 30 ans.