**Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU**

Commande fémorale

Modèle droit

Référence: **735400**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé de lavabo à commande fémorale :

Temporisation ~ 7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Levier de commande renforcé.

Rosace de fixation murale en laiton renforcée par 4 vis inox.

Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.

Corps en laiton chromé M1/2".

Droit pour alimentation en ligne.

Garantie 30 ans.