**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch zelfsluitend

Bovenaansluiting, vaste douchekop, rvs

Referentie: **792303**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend thermostatisch douchepaneel:

Paneel in geborsteld rvs, groot model voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~ 30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Stopkranen.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.