**Colonne de douche temporisée TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Alimentation cachée, pomme fixe, Inox, porte-savon

Référence: **790214**

Descriptif CCTP

Panneau de douche temporisé avec pomme fixe :

Panneau Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre

avec régulation automatique de débit.

Porte-savon intégré.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Robinets d'arrêt.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.