**Mitigeur d'évier mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.145 L.215

Mitigeur avec levier Hygiène, BEL

Référence: **2210LBEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.145 L.215 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale.

Corps et bec à intérieur lisse.

Corps et bec en laiton chromé.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Commande par levier Hygiène L.200.

Flexibles PEX F3/8".

Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.