**Mitigeur d'évier mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230

Mitigeur avec levier Hygiène, BEL

Référence: **2510LBEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale.

Corps et bec à intérieur lisse.

Corps et bec en laiton chromé.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.200.

Flexibles PEX F3/8".

Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.