

Robinet mural pour lave-mains temporisé TEMPOSTOP
Pour lave-mains
Sans bouton

Référence: 748126


Descriptif CCTP

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Corps en laiton brut.

Raccordement M1/2".

A poser derrière la plaque du lave mains.

Garantie 30 ans.
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