**Robinet mural pour lave-mains temporisé TEMPOSTOP**

Pour lave-mains

Sans bouton

Référence: **748126**

Descriptif CCTP

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Corps en laiton brut.

Raccordement M1/2".

A poser derrière la plaque du lave mains.

Garantie 30 ans.