**Barre de maintien rabattable avec béquille Inox satiné, L. 900 mm**

Inox poli satiné UltraSatin

Ø 32

Référence: **510172S**

Descriptif CCTP

Barre d'appui rabattable Ø 32 avec béquille, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Avec béquille se repliant automatiquement. A utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.

Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.

Dimensions : 900 x 800 x 105 mm, Ø 32.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d’épaisseur.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.