**Siphon de sol**

Pour sol carrelé ou béton brut

100 x 100

Référence: **682001DE**

Descriptif CCTP

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable :

Débit 36 l/min normalisé.

Garde d’eau 50 mm.

Grille Inox poli brillant 100 x 100 mm.

Sortie horizontale Ø 50 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).

Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.

Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.

Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.

Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés).

Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 80 mm.

Grille fixée par 2 vis Inox.

Garantie 30 ans.