**Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 900 mm**

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

Ø 32

Référence: **5171N**

Descriptif CCTP

Barre d'appui rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

 Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Dimensions : 900 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.