**Lavabo suspendu TRAPEZ**

Inox 304 poli satiné

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre

Référence: **121270**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur, 600 x 505 mm.

Lavabo adapté aux personnes à mobilité réduite.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 5,5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 3411270008]