**Lave-mains Inox SXL**

Inox 304 poli satiné - Commande au pied

Avec robinetterie intégrée

Référence: **180300**

Descriptif CCTP

Lave-mains sur pied avec commande au pied.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm.

Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.

Maintenance aisée : trappe de visite à l’avant.

Bonde 1"1/4 incluse.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 10 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 3410300003]