

Séparateur urinoir LISO XL
Inox 304 poli satiné - H. 950 mm


Référence: 100600


Descriptif CCTP

Séparateur d’urinoir suspendu. 

Inox 304 bactériostatique. 

Finition poli satiné. 

Épaisseur Inox : 1,5 mm. 

Surface lisse et bords arrondis. 

Fixations invisibles. 

Livré avec fixations.

Poids : 13 kg.

Garantie 30 ans.
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