**Séparateur urinoir LISO XL**

Inox 304 poli satiné - H. 950 mm

Référence: **100600**

Descriptif CCTP

Séparateur d’urinoir suspendu.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Surface lisse et bords arrondis.

Fixations invisibles.

Livré avec fixations.

Poids : 13 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0011600000]