**Lavabo antivandalisme PMR XS TC**

Inox 304 poli satiné - Pour personnes à mobilité réduite

Sans trou de robinetterie

Référence: **160250**

Descriptif CCTP

Lave-mains à accrocher au mur pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.

Diamètre intérieur du lave-mains : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Antivandalisme : lave-mains fermé en dessous, évacuation cachée.

Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).

Évacuation d’eau horizontale encastrée Ø 32.

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 4,5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 3416250000]