**Bac à plâtre mural**

Inox 304 poli satiné

Référence: **180130**

Descriptif CCTP

Bac à plâtre mural.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Surface lisse et bords aplatis pour un nettoyage aisé.

Adapté aux hôpitaux, établissements de soins et centres de loisirs.

Livré avec un panier amovible avec couvercle qui permet de filtrer les morceaux de plâtre.

Montage possible dans les 2 sens : cuve à droite ou cuve à gauche.

Vidage 1"1/2.

Livré avec fixations.

Poids : 17 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0711130000]