**Colonne de douche bicommande SECURITHERM**

Thermostatique temporisée et mécanique bicommande

Alimentation cachée, pommeau fixe et amovible

Référence: **792334**

Descriptif CCTP

Colonne de douche bicommande thermostatique :

Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude.

Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni.

Robinet temporisé ~30 secondes à déclenchement souple pour commande du pommeau de douche fixe ROUND.

Robinet non-temporisé pour commande du pommeau de douche avec flexible.

Robinets d'arrêt.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Produit conçu pour supporter les chocs thermiques et chimiques dans le cadre des réglementations en vigueur.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.