**Porte-papier toilette mural à rouleau de réserve**

Inox 304 poli satiné

Fixations invisibles

Référence: **4070S**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural.

Porte-rouleau WC de réserve.

Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Tube Ø 25, épaisseur 1,2 mm.

Fixations invisibles.

Garantie 30 ans.