**Barre de maintien droite Be-Line® anthracite, 600 mm Ø 35**

Aluminium époxy anthracite métallisé

Ø 35 avec plat ergonomique

Référence: **511906C**

Descriptif CCTP

Barre d'appui droite Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d’appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Entraxe 600 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.