

Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE
Mitigeur mécanique monotrou sans bec H.50 L.80
Tirette et vidage, BELGAQUA

Référence: 2620MINIBEL


Descriptif CCTP

Mitigeur mécanique de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.50 L.80. 

Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps. 

Isolation thermique antibrûlure Securitouch. 

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. 

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. 

Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes). 

Débit régulé à 5 l/min. 

Commande par manette pleine. 

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Inox. 

Flexibles PEX F3/8" tournants. 

Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide. 

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.
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