**Lavabo colonne BAILA**

Inox 304 double finition

Sans trou de robinetterie

Référence: **120172**

Descriptif CCTP

Lavabo sur pied, hauteur 830 mm. Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.

Véritable élément de décoration.

Inox 304 bactériostatique.

Double finition : intérieur de la vasque en finition poli brillant et extérieur de la vasque en finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 0,8 mm.

Finition anticoupures.

Sans trou de robinetterie.

Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 12 kg.

Garantie 30 ans.