

Urinoir design DELTA
Inox 304 double finition - Alimentation d'eau par l'arrière


Référence: 134772


Descriptif CCTP

Urinoir individuel suspendu sans bride. 

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché. 

Inox 304 bactériostatique. 

Double finition : intérieur du bol en finition poli brillant et extérieur du bol en finition poli satiné. 

Épaisseur Inox : 1,2 mm. 

Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée). 

Évacuation d’eau encastrée. Siphon caché. 

Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox. 

Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations et vis antivol TORX. 

Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 L.

Poids : 7,5 kg.

Garantie 30 ans.
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