**Colonne de douche temporisée SECURITHERM**

Thermostatique temporisé, confort 10 l/min

Alimentation haute, pomme fixe, Inox, porte-savon

Référence: **792304CF**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée et thermostatique:

Colonne Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d’arrêt droit M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 sec.

Débit 10 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Porte-savon intégré.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.