**Combinatie SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan**

Combinatie met ééngreepsmengkraan en zuil

Hygiënische hendel L.100

Referentie: **H9613BEL**

Beschrijving voor bestektekst

Combinatie met SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan en zuil met uittrekbare sproeier.

Perfect geschikt voor babybaden.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Sequentieel: openen en sluiten op koud water.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Draaibare zuil H.195 L.215.

Uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Lichaam en zuil met gladde binnenkant.

Debiet ingesteld op 7 l/min.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.100.

Uitgang gemengd water in messing L.160.

BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan, gladde binnen- en buitenkant, beperkte inhoud (interieur Ø 6).

Specifiek tegengewicht.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.