**Mitigeur thermostatique SECURITHERM**

Mitigeur seul pour combiné à douchette extractible

Levier Hygiène L.100

Référence: **H9642BEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur SECURITHERM thermostatique séquentiel pour combiné à douchette extractible.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C.

Corps à intérieur lisse.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.100.

Tube de sortie eau mitigée en laiton L.160.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Garantie 30 ans.