**Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible**

Mitigeur mécanique monotrou avec douchette extractible

Mitigeur avec levier Hygiène, BEL

Référence: **2211LBEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge adapté aux baignoires bébé.

Mitigeur monotrou à douchette extractible avec bec orientable H.105 L.200.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur mécanique avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie.

Corps à intérieur lisse.

Débit limité à 7 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par levier Hygiène L.175 mm.

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.

Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau. Contrepoids spécifique.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.