**Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4**

Piles intégrées

Encastré, L. 160 , Électronique intégrée

Référence: **493406**

Descriptif CCTP

Mitigeur électronique de lavabo mural, kit 2/2 :

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence, optimisée en bout de bec.

Corps en métal chromé L.160 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Robinets d'arrêt.

Fixation murale.

Arrivées d'eau encastrées 1/2".

Alimentation par le haut ou par le bas.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la nourrice d'alimentation : 484612.