**Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX**

Secteur

Manette longue, Bec à intérieur lisse

Référence: **388MCHLH**

Descriptif CCTP

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.

Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrées.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.