**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC**

Piles

Bec à intérieur lisse

Référence: **488015**

Descriptif CCTP

Robinet électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semies-encastrées.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.