**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4**

Secteur par bloc encastré, robinet d'arrêt

Pour cloison, L. 190, Électronique intégrée

Référence: **443510**

Descriptif CCTP

Robinet électronique de lavabo mural :

Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence, optimisée en bout de bec.

Corps en métal chromé L.190 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Robinet d'arrêt.

Fixation murale en traversée de cloison.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.