**Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW poli satiné**

À air pulsé

Inox 304 poli satiné

Référence: **510622S**

Descriptif CCTP

Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW.

Modèle fort.

Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l’air pulsé à plus de 230 km/h.

Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.

Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé.

Sèche-mains automatique par détection infrarouge.

Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.

Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.

Inox 304 poli satiné bactériostatique.

Nettoyage facile : capot monobloc.

Épaisseur Inox : 1 mm.

Débit d’air total : 39 l/seconde.

Vitesse air : 230 km/h.

Faible consommation d’énergie : 1 350 W.

220-240 V~ / 50 Hz.

Niveau sonore : 70 dBA.

Dimensions : 175 x 238 x 267 mm.

Poids : 4 kg.

Classe I, IP23.

CE.

Garantie 3 ans.