**Enrouleur automatique**

Avec flexible L. 15 m et pistolet

Référence: **5676T2**

Descriptif CCTP

Enrouleur automatique équipé d'un pistolet antichoc et d'un flexible L.15 m avec galet de guidage.

Température maximum d’utilisation : 50°C.

Débit 23 l/min à 3 bar.

Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.

Enrouleur avec tambour Ø 425 mm en ABS.

Support en Inox 304.

A compléter avec robinet d’arrêt d’équerre à disconnecteur intégré, empêchant l’aspiration des eaux usées dans les réseaux d’eau.

Enrouleur garanti 30 ans.