**Séparateur pour urinoir mural collectif**

Inox 304 poli satiné - H. 430 mm

Référence: **100900**

Descriptif CCTP

Séparateur pour urinoir collectif suspendu.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Se fixe directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité.

Se monte uniquement sur les urinoirs collectifs suspendus réf. 130100, 130110 et 130120.

Garantie 30 ans.