

Séparateur pour urinoir mural collectif
Inox 304 poli satiné - H. 430 mm


Référence: 100900


Descriptif CCTP

Séparateur pour urinoir collectif suspendu. 

Inox 304 bactériostatique. 

Finition poli satiné. 

Se fixe directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité. 

Se monte uniquement sur les urinoirs collectifs suspendus réf. 130100, 130110 et 130120.

Garantie 30 ans.
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