**Mitigeur mécanique de commande à distance**

Mengkraan met uittrekbare sproeier

Mengkraan met open greep

Référence: **2542BEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur mécanique seul de commande à distance sur gorge.

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Commande par manette ajourée.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur évier particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur monocommande garanti 30 ans.