**Combiné de prélavage noir sans robinetterie avec colonne longue**

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

Flexible noir et douchette à diffuseur antitartre

Référence: **433722**

Descriptif CCTP

Combiné de prélavage noir sans robinetterie adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.

- Plein débit en 1/4 de tour.

- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne longue 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.