**Combiné de prélavage noir sans robinetterie avec colonne courte**

Sans robinet de puisage

Flexible noir et douchette à diffuseur antitartre

Référence: **433620**

Descriptif CCTP

Combiné de prélavage noir sans robinetterie adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Dispositif sans robinet de puisage.

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne courte 3/4" en laiton pour robinetterie murale.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.